# **Ausschreibungstext für Steigschutz-Schienensystem**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Länge immer ein Vielfaches von 0,28 m

# Steigschutz-SchienensystemTyp Hailo H50 bestehend aus:

# Werkstoff: VA 1.4571 / Stahl feuerverzinkt 1.0037 / Aluminum \*

* Führungsschienen einschließlich Schienenverbinder und Halterung
* mit Kupplung zur Verriegelung der aufsteckbaren Führungsschiene
* einschließlich zwei Endanschlägen
* zur Befestigung auf Leitersprosse / am Leiternholm / am Steigbügel / zwischen oder neben Steigeisen\*
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 353 Teil 1;

Länge Steigweg: \_\_\_\_m \*

Optional:

* Einsteighilfe aufsteckbar, Typ H 50 (Standart), Art.-Nr. 9611-01 \*
* Auffanggerät SPL 50-PRO, Art.-Nr. 9582-7x \*
* Auffanggurt Form „B“ nach DIN EN 361 \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218